


专项训练(十)__动态电路

一、填空题
1．如图ZX10－1所示，电源电压不变，当开关S由断开到闭合时，电压表的示数________，电流表的示数________。(均选填“变大”“变小”或“不变”) 
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　图ZX10－1　　　　　　　图ZX10－2
2．如图ZX10－2所示，电源电压不变，闭合开关，将滑动变阻器的滑片向右移动，那么灯泡的亮度________(选填“变大”“变小”或“不变”)，示数发生变化的仪表是________。
二、选择题
3．2017·烟台在如图ZX10－3所示电路中，电源电压不变，当滑动变阻器的滑片P向右移动的
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图ZX10－3
过程中，下列说法正确的是(　　)
A．电流表的示数变小
B．电压表的示数变小

C．电流表的示数不变
D．电压表的示数变大
4．如图ZX10－4所示，电源电压保持不变，闭合开关S，下列说法正确的是(　　)
A．向右移动滑片P，电压表V1的示数变小
B．向右移动滑片P，电压表V2的示数变小
C．向左移动滑片P，电流表A的示数变大
D．向左移动滑片P，电压表V1与电流表A的示数比值不变
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图ZX10－4　　　　　　　图ZX10－5
5．如图ZX10－5所示电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，R为滑动变阻器，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，下列判断正确的是(　　)
A．电压表示数变小，电流表示数变大
B．电压表示数变大，电流表示数变大

C．电压表示数变大，电流表示数变小
D．电压表和电流表的示数的比值不变
6．[2017·天津]如图ZX10－6所示的电路中，电源电压保持不变，当滑动变阻器滑片P向右移动时，电表示数变大的是(　　)
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图ZX10－6
7．[2017·聊城]如图ZX10－7所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S后，滑动变阻器滑片P向左移动的过程中(不考虑灯丝电阻受温度的影响)，下列说法正确的是(　　)
A．电流表示数逐渐变小
B．电压表示数逐渐变大
C．滑动变阻器两端的电压逐渐变大
D．小灯泡的亮度逐渐变暗
[image: image7.wmf]　　[image: image8.wmf]
　　　图ZX10－7　　　　　图ZX10－8
8．关于如图ZX10－8所示的电路，下列说法正确的是(　　)
A．闭合开关，电压表测的是R1两端的电压
B．断开开关，两表示数均为零
C．闭合开关，滑动变阻器的滑片向右移动，电流表示数变大
D．闭合开关，滑动变阻器的滑片向左移动，电压表示数变大
9．[2017·重庆]A卷为治理雾霾天气，环保部门加强了对PM2.5的监控。图ZX10－9是某兴趣小组设计的监测PM2.5的四个电路图，其中R是气敏电阻，阻值随PM2.5浓度增大而减小，R0是保护电阻。现要求PM2.5浓度越大，电表的示数就越大，则符合要求的电路图是(　　)
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图ZX10－9
10．在如图ZX10－10所示的电子拉力计中，滑动变阻器滑片P与弹簧上端固定在一起，弹簧伸长的长度与受到的拉力大小成正比，滑动变阻器PB段电阻为 R1 ，当闭合开关S后，下列说法正确的是(　　)
A．电路中电流表的示数随拉力的增大而减小
B．电路中电压表的示数随拉力的增大而减小
C．滑动变阻器PB段R1的阻值随拉力的增大而减小
D．把电压表改成拉力计表盘时表盘刻度均匀
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　图ZX10－10　　　　　　　　图ZX10－11
11．在如图ZX10－11所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片向右移动时，则(　　)
A．电压表的示数变大
B．电流表的示数变大
C．电阻R的功率不变
D．电压表与电流表示数的比值不变 
12．在如图ZX10－12所示的电路中，电源电压保持不变。闭合开关，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，下列说法正确的是(　　)
A．电流表A1、电流表A2和电压表V的示数都变小
B．电压表V和电流表A1示数的比值变小
C．电压表V和电流表A2的示数都不变
D．电流表A2和A1的差值不变 
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　图ZX10－12　　　　　　　图ZX10－13
13．如图ZX10－13所示，电阻R1、R2和R3均为定值电阻，初始状态是S闭合，S1断开。现将S1闭合，则(　　 )
A．电压表V示数变大，电流表A示数变大
B．电压表V示数变小，电流表A示数变小
C．电压表V示数变大，电流表A示数变小
D．电压表V示数变小，电流表A示数变大
14．如图ZX10－14甲所示电路中，电源为恒流源，能始终提供大小恒定的电流，R0为定值电阻，移动滑动变阻器R的滑片，则图乙中表示电压表示数U、电路总功率P随电流表示数I变化的关系图像中，可能正确的是(　　)
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图ZX10－14
15．图ZX10－15甲为一种测量环境湿度的仪器，图乙是它的简化工作原理图，电源电压恒为6 V，定值电阻R＝10 Ω，R0为湿敏电阻，其阻值随环境湿度的增加而减小，R0的阻值范围为10～20 Ω，电压表接入电路的量程为0～3 V，电流表接入电路的量程为0～0.6 A，闭合开关S，当环境的湿度增加时，在保证两表安全的情况下，下列说法正确的是(　　)
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图ZX10－15
A．R0两端的电压变大
B．电压表示数与电流表示数的比值变大
C．经过R0的最大电流为0.5 A
D．电阻R消耗的功率范围为0.4～0.9 W
16．甲醛对人体的危害非常大，因此装修房屋时检测甲醛污染指数非常重要。创新小组的同学们设计了甲醛监测设备，原理如图ZX10－16甲所示。电源电压恒为3 V，R0是阻值为10 Ω的定值电阻，R为可以感知甲醛污染指数的可变电阻，污染指数在50以下为轻度污染，50～100之间为中度污染，100以上为重度污染，以下分析正确的是(　　)
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图ZX10－16
A．污染指数越小，电压表示数越大
B．电压表示数为1 V时，属于重度污染
C．污染指数越大，电路中消耗的总功率越小
D．污染指数为50时，电压表示数为2.5 V
参考答案

1．不变　变大
2．不变　电流表A2
3．C

4．D

5．D　[解析] 由题图可知，电阻R1与滑动变阻器R串联，电压表测定值电阻R1两端的电压，电流表测通过R1的电流，当滑片P向右移动时，滑动变阻器连入电路中的阻值变大，分压变大，又因为电源电压保持不变，所以电压表的示数变小，电流表的示数变小，电压表和电流表的示数之比即为R1的阻值，所以比值保持不变，故D正确。
6．D

7．B

8．B　[解析] 由题图可知，定值电阻与滑动变阻器串联，电压表测的是滑动变阻器R2两端电压，故A错误。当滑动变动器滑片向左移动时，滑动变阻器接入电路电阻减小，电路中电流增大，即电流表示数增大，且由U1＝IR1可知，R1两端电压增大，所以R2两端电压减小，电压表示数减小；当滑片向右移动时，电表示数变化则相反，故C、D错误。断开开关，干路断路，两表都没有电流通过，故两表都没有示数，故B正确。 
9．B

10．D

11．C

12．D　[解析] 由题图可知，电阻R1、R2并联，电压表测电源电压，电流表A1、A2分别测R1支路和干路电流，由并联电路特点可知，电压表的示数不变，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，R1接入电路的电阻增大，所以通过R1的电流减小，即电流表A1示数减小，又因为R2电阻不变，所以通过R2的电流不变，所以总电流减小，故A、C错误；电压表V和电流表A1示数的比值即为电阻R1的大小，因为R1变大，所以该比值变大，故B错误；电流表A2和A1的差值就是通过R2的电流，所以该差值不变，故D正确。 
13．B　[解析] 由题图可知，S闭合、S1断开时，R1与R3串联，电压表测R3两端的电压，电流表测通过R3的电流；将S1闭合后，R2与R3并联后再与R1串联，电压表测并联部分两端的电压，电流表测通过R3的电流，因并联电路中总电阻小于任何一个分电阻，所以，并联部分的电阻变小，电路中的总电阻变小，电路中的电流变大，由U＝IR可知，R1两端的电压变大，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，并联部分两端的电压变小，即电压表的示数变小，故A、C错误；因R3两端的电压变小，通过R3的电流变小，即电流表的示数变小，故B正确、D错误。
14．C

15．D

16．B　[解析] 由题图可知，R0与R串联，电压表测R0两端的电压，污染指数越小，可变电阻的阻值越大，根据串联电路的分压特点可知，可变电阻两端的电压越大，则定值电阻两端的电压越小，即电压表示数越小，故A错误。电压表示数为1 V时，电路中电流I＝eq \f(U0,R0)＝eq \f(1 V,10 Ω)＝0.1 A，可变电阻两端电压UR＝U－U0＝3 V－1 V＝2 V，可变电阻连入电路中的阻值R＝eq \f(UR,I)＝eq \f(2 V,0.1 A)＝20 Ω，由图乙可知，电阻为20 Ω时，污染指数为150，属于重度污染，故B正确。由图乙可知，污染指数越大，可变电阻的阻值越小，电路总电阻越小，根据P＝eq \f(U2,R)可知，电源电压不变，总电阻越小，总功率越大，故C错误。由图乙可知，污染指数为50时，可变电阻连入电路中的阻值为50 Ω，根据串联电路的分压特点eq \f(U′,U)＝eq \f(R0,R′＋R0)，即eq \f(U′,3 V)＝eq \f(10 Ω,50 Ω＋10 Ω)，解得U′＝0.5 V，即电压表示数为0.5 V，故D错误。
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